附件

隧道建设工程质量安全专项整治行动统计表

填报单位（签章）：

|  |  |
| --- | --- |
| **统计项目** | **统计内容** |
| 排查整治  情况 | 公路（城铁）工程项目\_\_\_\_\_个，合计\_\_\_\_\_公里  含隧道工程 道（单洞），合计 公里 |
| 设计图纸批复及专项施工方案编制不到位排查整治情况 | 设计图纸未批先建的隧道 道（单洞）  未开展风险评估的隧道 道（单洞）  未编制专项施工方案的隧道 道（单洞） |
| 施工材料及产品以次充好排查整治情况 | 型钢拱架规格存在问题 榀，整改 榀  系统锚杆存在问题 根，整改 根  钢筋设置不满足设计要求 处，整改 处  防水板、止水带、排水管、土工布不符合设计要求 批次，退场 批次 |
| 未按标准规范或施工方案施工排查整治情况 | 擅自改变支护形式或开挖方式的隧道 道（单洞）  施工步距超出规范的隧道 道（单洞）  超挖、欠挖问题 处，整改 处  钢拱架、系统锚杆安装不规范 处，整改 处  喷射混凝土不符合规范 处，整改 处 |
| 仰拱等施工质量控制不到位排查整治情况 | 仰拱钢拱架或钢筋数量不足 处，整改 处  仰拱厚度不足 处，整改 处  仰拱以洞渣回填或在混凝土中掺加洞渣 处，整改 处  未整幅开挖并及时封闭成环 处，整改 处 |
| 隐蔽工程偷工减料排查整治情况 | 成洞段钢拱架破检后存在问题 处  成洞段钢筋破检后存在问题 处  未建立隐蔽工程影像记录资料库的隧道 道 |
| 隧道施工超前预报和监控量测不到位排查整治情况 | 能力等级证书不符的检测机构 家  未开展地质超前预报，未进行地质素描的隧道 道  复杂地质未进行查探的隧道 道  未开展有毒有害气体检测 道  监控量测仪器设备精度不满足规范要求的隧道 道 |
| 项目安全管理不到位排查整治情况 | 制度和安全技术操作规程建设不到位 家单位  安全教育培训及技术交底不到位 家单位  事故隐患排查不落实 家单位  现场安全防护不到位 家单位  特种作业人员持证上岗不到位 家单位  应急预案编制不到位 家单位  定期应急演练开展不到位 家单位 |
| 地方各交通运输主管部门通报、行政处罚情况 | 隧道工程停工整改 道（单洞）  通报建设项目 个；包含隧道工程 道（单洞）  行政处罚 笔  处理施工企业 家；处理监理企业 家  处理人员 位 |